1. 测试

开发板使用原厂提供的最小buildroot文件系统 内核与设备树文件使用适配屏幕的文件

1. 使用giflib-5.2.1库，将gif图片显示在LCD屏中，使用提供的测试图test.gif
   1. 要求使用编译参数-Wall -Werror；
   2. 显示动态图时要求背景颜色为黑色。

参考链接: https://cloud.tencent.com/developer/article/1932813

1. 使用alsa-lib1.2.4相关库，在开发板中播放wav格式音频
   1. 确保内核支持pcm音频驱动（/dev/snd/）；
   2. 测试时使用板载耳机接口进行测试

参考资料自行查找

下方空白区域用于记录过程中遇到的问题以及解决方法